Démarrer votre PC via le réseau grâce au WakeOnLan

Voir :

https://wiki.debian.org/fr/WakeOnLan

http://genma.free.fr/?Wake-on-LAN-d-un-PC

Il est nécessaire que cette option soit activée dans le BIOS / UEFI. C'est rarement le cas par défaut.

Sur carte Assus

Advanced / APM / Power On By PCIE
Enable

Il faut connaître l'adresse MAC de la carte.

#sudo apt-get install wakeonlan sudo apt-get install etherwake etherwake 78:24:af:41:31:30

La carte mère et la carte réseau doivent prendre en charge cette fonction. Le plus simple est d'utiliser la carte réseau intégrée à la carte mère.

Sinon, en plus du BIOS/UEFI, il peut être nécessaire d'aller dans le BIOS de la carte réseau.Soyer attentif aux messages au boot ou consulter la doc carte mère et carte réseau.

NB : il faut relier la carte réseau à un switch ou à un hub. Relier deux PC avec un câble droit ou croisé ne fonctionnera pas.