KVM Libvirt enable console

Voir Console câble série croisé RS-232

/etc/default/grub

GRUB_CMDLINE_LINUX="console=ttyS0,115200n8 serial locale=fr_FR" GRUB_TERMINAL="console serial" GRUB_SERIAL_COMMAND="serial --unit=0 --speed=115200 --word=8 --parity=no --stop=1"
update-grub

Si ancien os avec inittab

/etc/inittab

SO:12345:respawn:/sbin/getty -L 115200 -8 ttyS0 vt102

How to change the width of remote serial console ?

stty rows 50 cols 132