Live-usb

Description:Date: 2014/07/03Modified:Tags:

md5sum $(find ! -name "md5sum.txt" ! -path "./isolinux/*" -follow -type f) > md5sum.txt

http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1980215

xorriso -as mkisofs -D -r -J -joliet-long -l -V jibedeb-$(date -u +%m%d%H%M%S) -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -iso-level 3 -no-emul-boot -partition_offset 16 -boot-load-size 4 -boot-info-table -isohybrid-mbr /home/jibe/Téléchargements/debian-live-7.5.0-amd64-rescue.iso -o jibedeb.iso ./iso
xorriso -as mkisofs -D -r -l -V jibedeb-$(date -u +%m%d%H%M%S) -b isolinux/isolinux.bin -c isolinux/boot.cat -iso-level 3 -no-emul-boot -partition_offset 16 -boot-load-size 4 -boot-info-table -isohybrid-mbr /home/jibe/Téléchargements/debian-live-7.5.0-amd64-rescue.iso -o jibedeb.iso ./iso

Pour les options -b et -c le chemin est relatif au CD

Attention à la commande ddrescue
ici /dev/sdb sera écrasé. Vous risquez de perdre des données !

# dd if=jibedeb.iso of=/dev/sdb conv=fsync ddrescue -y jibedeb.iso /dev/sdb --force

Iso Hybrid (CD + Clef USB)

Il peut arriver que l'iso généré ne soit que pour CD.

Pour le rendre compatible USB

sudo apt-get install syslinux-utils isohybrid jibedeb.iso

Reste plus qu'à utiliser dd ou ddrescue

Info sur l'iso

apt-get install dumpet dumpet -i plop.iso

https://wiki.debian.org/DebianInstaller/Preseed/EditIso