Notes DHCP

Demander une adresse particulière au serveur DHCP

Source : https://www.geekarea.fr/wordpress/?p=740

/etc/dhcp/dhclient.conf

send dhcp-requested-address 192.168.1.240;

/etc/dhclient-ens192.conf

append domain-name " acme.local";