Notes matériel matos hardware

https://litecoin.info/Mining_hardware_comparison

Notes interruptions IRQ APIC LAPIC :

https://www.lse.epita.fr/lse-summer-week-2013/slides/lse-summer-week-2013-06-Julien%20Freche-Multiprocessor%20Init%20in%20Kernel.pdf

https://www.reddit.com/r/Dell/comments/8ya2lx/howto_how_to_fix_linux_stability_problems_on_dell/

Test

Voir SMART

Test chauf CPU

for i in $(seq $(getconf _NPROCESSORS_ONLN)); do yes > /dev/null & done

CPU

Voir aussi : Unités de traitement de données (DPU) Data Processing Unit

AltairX : le processeur du futur ?

x86-64_v2 (ou v2) : Processeurs anciens à partir de Intel Core i ou AMD FX-41xx et actuels
x86-64_v3 (ou v3) : Processeurs actuels à partir de Intel Core i 4xxx, Pentium G3xxx ou Celeron G18xx ou AMD Athlon X4

Réseau

https://mikrotik.com/product/hex_s

NAS

QNAP

Électronique

http://dangerousprototypes.com/docs/Bus_Pirate