Pb edac mc0

Voir :

https://www.kernel.org/doc/Documentation/edac.txt

Voir aussi :

edac-ctl

# dmesg
[2687274.808024] EDAC MC0: 1 CE x38 CE on mc#0csrow#6channel#0 or mc#0csrow#6channel#1 (csrow:6 page:0x0 offset:0x0 grain:1073741824 syndrome:0x92)
[2687275.808024] EDAC MC0: 1 CE x38 CE on mc#0csrow#6channel#0 or mc#0csrow#6channel#1 (csrow:6 page:0x0 offset:0x0 grain:1073741824 syndrome:0x92)
[2687276.808023] EDAC MC0: 1 CE x38 CE on mc#0csrow#6channel#0 or mc#0csrow#6channel#1 (csrow:6 page:0x0 offset:0x0 grain:1073741824 syndrome:0x92)

# cat /sys/module/edac_core/parameters/edac_mc_log_ce
1

# cat /sys/devices/system/edac/mc/mc0/ce_count
441674

Solution ?

Mise-à-jour système et redémarrage !?